SKO1 - Egzamin 1 Parametry testu: Ilość pytań: 40 Czas (min): 40 Punktacja: Wagi (do każdej opcji przypisana jest waga na plus lub minus) 	 	

1	Wybierz poprawne rozwinięcie skrótu SMTP. 		
	Standard Mail Transfer Protocol 		
	Simple Mail Transfer Protocol 		
	Sample Mail Transfer Protocol 		
	Simple Mail Transport Protocol 		
2	Jakim poleceniem (system operacyjny Linux) możemy wyświetlić tablicę routingu (podaj tylko nazwę polecenia)? 		
	netroute		
	etroute		
	routeip		
	route 		
3	W modelu OSI/ISO istnieje warstwa Internetowa? 		
	Nie		
	Tak		
4	W warstwie łącza mówimy o: 		
	bitach 		
	pakietach 		
	ramkach 		
	segmentach 		
5	Protokół bezstanowy utrzymuje informacje o trwającym połączeniu podczas więcej niż jednej wymiany komunikatów. 		
	Tak		
	Nie		
6	Jakie usługi sieć Internet oferuje dla swoich aplikacji? 		
	niezawodną "połączeniową" usługę 		
	usługę gwarancji maksymalnego czasu transmisji 		
	zawodną "bezpołączeniową" usługę 		
	usługę gwarancji minimalnego dostępnego pasma 		
7	Jakie są źródła opóźnienia pakietów? 		
	opóźnienie propagacji 		
	przetwarzanie w węzłach 		
	oczekiwanie w kolejce 		
	opóźnienie transmisji 		
8	Mając dany adres IP 213.23.10.34/23 określ adres rozgłoszeniowy sieci. 		
	213.23.11.255 		
	213.23.10.255 		
	213.23.11.254 		
	213.23.10.254 		
9	Ile bitów ma adres IP w wersji 4? 		
	56		
	32 		
	128		
	64		
10	Mając dany adres IP 192.23.11.23/23 określ adres sieci. 		
	192.23.10.0/23 		
	192.23.11.23/23 		
	192.23.0.0/23 		
	192.23.11.0/23 		
11	Zaznacz adresy sieci powstałe po podzieleniu sieci 172.16.32.0/24 na 4 podsieci. 		
	172.16.32.32/26 		
	172.16.32.64/26 		
	172.16.32.192/26 		
	172.16.32.0/26 		
	172.16.32.128/26 		
	172.16.32.224/26 		
	172.16.32.96/26 		
12	Techniki: CIDR (Classless Interdomain Routingu) oraz NAT (Network Address Translation) pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie adresów IPv4. 		
	Nie		
	Tak		
13	Ile bitów ma adres IP w wersji 6? 		
	64		
	128 		
	56		
	32		
14	OSPF jest protokołem typu "wektor odległości". 	(jest link-state)	
	Tak		
	Nie		
15	Protokoły rutingu dynamicznego nie reagują na zmiany topologii sieci oraz na jej przeciążenie. 		
	Tak		
	Nie		
16	Przykładem topologii sieci komputerowych jest: 		
	transmisja duplex i full duplex 		
	transmisja asynchroniczna 		
	szyna, gwiazda i pierścień 		
	kabel koncentryczny i skrętka 		
17	Zastąpienie koncentratów przełącznikami, powoduje w sieci: 	???	
	zmiejszenie ilości domen rozgłoszeniowych 		
	zmniejszenie ilości domen kolizyjnych 		
	zwiększenie ilości domen kolizyjnych 		
	zwiekszenie ilości domen rozgłoszeniowych 		
18	PPP (Point-to-Point Protocol) jest protokołem warstwy drugiej. 		
	Tak		
	Nie		
19	Klasycznymodel sieci OSI składa się z: 		
	pięciu warstw 		
	trzech warstw 		
	siedmiu warstw 		
	czterech warstw 		
20	Odpytywanie (polling) to metoda dostępu w której: 		
	urządzenie sieciowe odpytuje w sposób uporządkowany inne urządzenia o żądanie transmisji 		
	urządzenia sieciowe uzyskują dostęp do medium w sposób uporządkowany na podstawie posiadania małej ramki zwanej pollingiem 		
	urządzenie radiowe znajduje odpowiednie pole odbioru pakietu 		
	żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 		
21	Teoretyczna prędkość sieci w której medium to 10BASE-T wynosi: 		
	10 MB/s 		
	100 MB/s 		
	100 Mb/s 		
	10 Mb/s 		
22	Warstwa 2 (łącza danych) składa się z: 		
	MAC oraz LLC 		
	PHY oraz LLC 		
	PHY oraz MDI 		
	PHY oraz MAC 		
23	Jakie znasz dwa podstawowe rodzaję trybów przełączania pakietów? 		
	slow forward 		
	fast forward 		
	cut-through 		
	store-and-forward 		
24	10base2 	???	
	wykorzystuje UTP 		
	wykorzystuje transmisje na wszystkich 4 parach 		
	to standard definiujący okablowanie dla sieci Ethernet 		
	wykorzystuje cienki kabel koncentryczny 		
	pozwala na transmisje do 10Mbps 		
25	W technologii 10BASE-T maksymalna długość kabla pomiędzy przełącznikami wynosi: 		
	205 m 		
	100 m 		
	400 m 		
	185 m 		
26	Switch jest to: 		
	urządzenie sieciowe, które przekazuje ramki do odpowiedniego wyjścia urządzenia na podstawie adresu docelowego każdej z nich 		
	żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 		
	rodzaj protokołu sieciowego 		
	odmiana światłowodu 		
27	Jakie zjawiska wystąpią, gdy w sieci Ethernet zamienimy koncentrator (hub) na przełącznik (switch) pracujący w trybie store-and-forward ? 	???	
	opóźnienie transmisji pomiędzy węzłami zwiększy się 		
	zmniejszy się maksymalny możliwy dystans pomiędzy węzłami 	???	
	dzięki zmniejszeniu liczby kolizji zmniejszy się liczba traconych ramek 		
	wzrośnie bisekcyjna przepustowość sieci (sumaryczna przepustowość, gdy połowa węzłów nadaje, połowa odbiera) 		
	niektóre protokoły np. ARP przestaną pracować prawidłowo 		
28	"MAC adres" oznacza: 		
	standardowy adres warstwy łącza danych, wymagane dla każdego urządzenia podłączonego do sieci LAN 		
	adres pamięci komputera pod którym rezyduje karta sieciowa 		
	adres segmentu pamięci gdzie rezyduje driver obsługujący kartę sieciową 		
	żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 		
29	Warstwa aplikacji modelu sieci OSI/ISO realizowana jest: 		
	programowo 		
	jedynie poprzez protokół IPX/SPX 		
	sprzętowo 		
	jedynie poprzez protokół TCP/IP 		
30	Adresacja MAC (podobnie jak IPv4) jest hierarchiczna. 		
	Nie		
	Tak		
31	Skrót WAN oznacza: 		
	standard podłączenia dysków twardych za pomocą światłowodu 		
	żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 		
	rozległą sieć komputerową 		
	miejską sieć komputerową 		
32	TokenRing to: 		
	protokół używany przez łącze szeregowe 		
	sposób obsługi błędnych bloków dyskowych w Microsoft Windows 2003 Server 		
	sieć komputerowa działająca w topologii logicznej pierścienia 		
	oznaczenie żetonu inicjującego transmisję 		
33	Wzmacniacz(repeater) jest to: 		
	odmiana światłowodu 		
	urządzenie sieciowe, które przekazuje ramki do odpowiedniego wyjścia urządzenia na podstawie adresu docelowego każdej z nich 		
	demon linuxowy, który wykorzystywany jest zazwyczaj do retransmisji TCP		
	urządzenie umożliwiające podłączenie minimum trzech węzłów bez analizy przesyłanej informacji 		
	żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 		
34	Warstwa najniższa (pierwsza) modelu sieci OSI realizowana jest: 		
	programowo 		
	jedynie poprzez protokół IPX/SPX 		
	jedynie poprzez protokół TCP/IP 		
	sprzętowo 		
35	Sieci radiowe w standardzie 802.11b pracują z następującą maksymalną teoretyczną szybkością przesyłania danych na kanał: 		
	512 Mb/s 		
	54 Mb/s 		
	11 Mb/s 		
	2,1 Mb/s 		
36	IPSec zapewnia bezpieczeństwo w warstwie: 		
	sieci 		
	łącza 		
	transportu 		
	aplikacji 		
37	Integralnośćpolega na tym, że: 		
	z dwóch ramek tworzony jest jeden pakiet 		
	nie ma możliwości zmodyfikowania niepostrzeżenie wiadomości 		
	żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 		
	wiadomość może zmodyfikować tylko każdy węzeł pośredni sieci 		
38	Protokół SSL zapewnia: 		
	każdą z powyższych funkcji 		
	uwierzytelnienie 		
	integralność 		
	poufność 		
39	Poufność jest zachowana wtedy, kiedy: 	(nadawca i odbiorca może odczytać)	
	tylko nadawca może zrozumieć wiadomość 		
	nadawca może potwierdzić tożsamość odbiorcy 		
	tylko właściwy odbiorca może zrozumieć wiadomość 		
	odbiorca może potwierdzić tożsamość nadawcy 		
40	Konie trojańskie mogą służyć do: 		
	wysyłania SPAMu 		
	podsłuchiwania haseł 		
	blokowania dostępu do usług 		
	włamań przez „tylne drzwi”