1) Która z poniższych grup zawiera WYLACZNIE NAZWY ALGORYTMOW SZYFROWANIA Z KLUCZEM ASYMETRYCZNYM
-alg. z kl. publicznym(DSA, RSA, ElGamal)
-alg. haszujące(MD2,4,5, SHA, Snerfu, Haval)
2) Wytyczne dotyczące stosowania wykorzystywania haseł zawarte są :
Zielonej Księdze
3) Protokół SSL jest:
4) Podszywanie się pod inny komputer to:
	Spoofing
5) W standardzie PEM obligatoryjnymi etapami realizowanymi podczas wysyłania poczty są:
-standaryzacja 
-zapewnienie integralności(spójność)
-opcjonalne szyfrowanie
-opcjonalne kodowanie
-poufność 
-niezaprzeczalność nadania
6) Tworzenie pułapek internetowych metoda zoo polega na:
dodatkowa siec/sieci, całe wirtualne podsieci, które kuszą napastnika słabymi zabezpieczeniami.
7)  Nagłówek AH - protokołu Secure IP zapewnia:
Usługi związane z uwierzytelnieniem pakietu. Robi to za pomocą algorytmów typu MAC (Message Authentication Code). Dodatkowo zapewnia to również integralność przesyłanych danych.
8) Tworzenie pułapek internetowych metoda pola minowego polega na:
wstawianie nowych komputerów, umieszczanie komputerów pułapek bezpośrednio między serwerami produkcyjnymi jako kolejnych maszyn
9) Podstawowym celem testów penetracyjnych jest:
	Empiryczne określenie odporności systemu na ataki
10) Algorytm szyfrowania informacji wykorzystywany jest protokół SSH to:
	RSA - asymetryczny
11) Protokuł SECURE IP jest
12) NIS jest:
Network Information Service - serwis który udostępnia informację, która musi być znana poprzez sieć dla wszystkich maszyn w sieci. W standardowej bibliotece Linux-a - libc - jest obsługa dla NIS, która dalej zwana jest "tradycyjnym NIS-em".
13) Odczytywanie danych przez węzeł dla którego nie były one przeznaczone to:
	sniffing

14) W ktorym roku ustanowiono Common Criteria – 93, zatwierdzono - 96, 
Orange Book, bezpieczeństwo komputera: TCSEC – 1983
D -Ochrona minimalna (Minimal Protection)
C1 - Ochrona uznaniowa (Discretionary Protection)
C2 - Ochrona z kontrolą dostępu (Controlled Access Protection)
B1- Ochrona z etykietowaniem (Labeled Security Protection)
B2 - Ochrona strukturalna (Structured Protection)
B3 - Ochrona przez podział (Security Domains)
A1 - Konstrukcja zweryfikowana (Verified Design)
Czerwona Księga Trusted Networking Interpretation - zawiera kryteria oceny
bezpieczeństwa sieci komputerowych
Zielona Księga - zawiera wytyczne dotyczące stosowania i wykorzystania haseł
15) Co robi program PROCMAIL - Pozwala on generalnie na przetwarzanie poczty przychodzącej w zależności od jej treści, ochrona przed niechcianą pocztą

16) Kiedy w pakiecie występuje naglowek IPSec (przed/po/zamiast naglowka IP)
	-tryb transportowy - po naglowku IP
-tryb tunelowy - dodanie nowego naglowka IP wraz z IPSec, w odp. Jest „nowy przed”(może źle), dla ESP cały oryginalny pakiet jest traktowany jako dane nowego pakietu IP, dla 
17) Pzeciwdziałanie sniffingowi: 
-Routery, switche – nie przechodzi przez nie
-podstawowe to szyfrowanie danych np.: SSL, PGP, SSH, VPN
By powstrzymać się przed kradzieżą haseł:
	-Kerberos
	-SMB/CIFS
	-smart cards
	-standford SRP
18) co to jest spoofing - podszywanie pod inna maszyne w sieci
19) w jakiej warstwie dziala IPSec - sieciowej, trzeciej
20) Wkorzystanie protokołu FTPzy skanowaniu:
-wyniki przekazuje on innej stacji niż ta, która zainicjowała sesję
-wykorzystanie możliwości wysyłania danych do innego hosta niż źródłowy(dzięki 20 portowi przesyłania danych
FTP bounce scanning – technika ta wykorzystuje typowy serwer FTP jako serwer proxy, ponieważ serwer FTP może wysyłać dane do hosta o innym adresie niż źródłowy. Polega na użyciu komendy PORT precyzującej port docelowy. Po wydaniu polecenia LIST FTP wynik zostanie przesłany do klienta. Komunikat 150 lub 226 oznacza, że transfer zakończono powodzeniem, czyli że podany port jest otwarty. Komunikat 425 oznacza, że port jest zamknięty. Do zalet tej metody należą wysoka skuteczność oraz ukrycie adresu atakującego. Jest to technika wolna i nie wszystkie serwery FTP mają funkcję proxy.
21) cel testow penetracyjnych-empiryczne okreslenie odpornosci systemu na ataki
22) cos w stylu: co identyfikujemy w fazie rekonesansu
	-nazwe domeny
	-bloki sieci
	-adresy IP komp. osiagalnych poprzez uslugi dzialajace na zidentyfikowanych komp.
	-architekture i zainstalowany SO
	-mechanizmy kontroli dostepu
	-sytemy wykrywania intruzow i zapory sieciowe
	-uzywane protokoly
	-numery linii telefonicznych
	-mechanizmy autoryzacji dla zdalnego dostepu podłanczam
23)
Poufność - ochrona danych przed odczytem i kopiowaniem przez osobę nieupoważnioną. 
	Jest to ochrona nie tylko całości danych, ale również ich fragmentów
Spójność danych - ochrona informacji(również programów)  przed usunięciem lub 
jakimikolwiek nieuprawnionymi zmianami. Np. zapisy systemu rozliczania, kopie zapasowe, atrybuty plików
Dostępność - ochrona świadczonych usług przed zniekształceniem i uszkodzeniem
Prawidłowość – zapewnienie pracy systemu zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Dotyczy sprzętu i oprogramowania
24)  Protokół PPTP(Point-To-Point Tunneling Protocol) - szyfrowanie tunelowe, wykorzystywany w VPN, wykorzystuje PPP

25) 
pole minowe -wstawianie nowych KOMPUTEROW, umieszczanie komputerów pułapek bezpośrednio między serwerami produkcyjnymi jako kolejnych maszyn
tarcza -wstawianie dodatkowych usług,emulowanie niewykorzystanych serwisów sieciowych na serwerach produkcyjnych
zoo- dodatkowa siec/sieci, wirtualne sieci, które kuszą napastnika słabymi zabezpieczeniami

26) Funkcja ESP w IPSec: 
-zabezpieczenie(uwierzytelnienie) zawartości pakietu
-zapewnia poufność danych 
-podpisywanie MAC 
-stosuje on alg. szyfrujące dane
-zapewnia integralność przesyłanych danych

Chroni:
	-w transportowym dane, ESP Trailer, podpisuje to plus nagłówek ESP
	-W tunelowym dane i stary IP, podpisuje to plus nagłówek ESP
27)
Kryptologia – nauka o szyfrowaniu 
Kryptografia – utajnianie informacji
Kryptoanaliza – łamanie szyfrów    

28) X 509 - uwierzytelnianie
Uwierzytelnianie jednokierunkowe:
•	Nazwa nadawcy
•	Nazwa odbiorcy
•	Znaczniki czasu określające czas utworzenia i ważności wiadomości
•	Liczba losowa wygenerowana przez nadawcę
•	Podpis cyfrowy nadawcy
Uwierzytelnianie dwu, trzykierunkowe. 
Struktura:  nr. wersji, nr. seryjny, id. algorytmu, id. wystawcy, okres ważności, użytkownik certyfikatu, informacja o kluczu publicznym, podpis cyfrowy
 
29) Pytanie związane z SMTP:
-brak autoryzacji nadawcy przy wysyłaniu
-brak szyfrowania
-brak spójności kontroli przesyłki na poziomie transportowym
-polecenia RCPT, VRFY, EXPN, HELP 
30)
ftp-21
ssh -22
telnet-23
smtp-25
http-80 
pop3-110
netbios -135-139
https-443
31) Kto w firmie jest odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa?
	Kierownictwo

32) Ryzyko – Miara stopnia zagrożenia dla tajności, integralności i dostępności informacji wyrażona jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji stwarzającej takie zagrożenie i stopnia szkodliwości jej skutków

33) Co to jest analiza kosztów i ryzyka?
	-zdefiniowanie czy wprowadzenie danej polityki jest opłacalne
	-czy stać na to firmę oraz dlaczego to może się nie udać
	-jakie jest ryzyko włamania, ochrony itp.
34) Na czym polega wykrywanie spoofingu ARP metoda pasywnej detekcji na poziomie hosta?
-Komputer odpowiadający na pakiet ARP powinien badać adres odbiorcy i nadawcy.

35) Na czym polega wykrywanie spoofingu ARP metoda aktywnej detekcji na poziomie hosta?
	-Wykrycie zduplikowanych adresów IP w sieci
-Hosty powinny wysyłać pytania ARP ich własnych adresów przy starcie systemu jak i regularnie później. Jeżeli odp. ARP nadejdzie to oznacza to spoofing.

36) skanowanie połączeniowe - próba nawiązania pełnego połączenia (three way handshake) po kolei z każdym ze skanowanych portów za pomocą TCP

37) Jaka odpowiedz przy skanowaniu UDP jesli port otwarty?
Aktywny host w momencie otrzymania datagramu UDP na zamknięty port powinien wysłać pakiet ICMP Port/Host Unreachable. W przeciwnym razie nie nadejdzie żadna odpowiedź (UDP nie potwierdza odebrania pakietu).

38) Spoffing ARP - <adres sprzętowy-adres IP>

39) W jakiej warstwie działa IPSec?
	Sieciowej, trzeciej

40) Algorytmy kryptograficzne 
Szyfrowanie symetryczne:
-alg. z kl. prywatnym(Szyfr Cezara, skipjack, IDEA, RC2,4,5, DES, 3DES)
Szyfrowanie asymetryczne:
-alg. z kl. publicznym(DSA, RSA, ElGamal)
-alg. haszujące(MD2,4,5, SHA, Snerfu, Haval)

41) Wymień algorytmy szyfrowania kluczem tajnym
	Diffie-Hellmana, DES, Blowfish, IDEA, RC4, Safer, Enigma, Vigenère

42) Czym najczęściej podpisywany jest list [chodzi o klucze] korzystając z podpisu cyfrowego?
	Wiadomość – kluczem symetrycznym
Nadawca – szyfruje kluczem prywatnym
Odbiorca – deszyfruje kluczem publicznym

43) Wykrywanie spoofingu ARP:
 	-Zaprzestanie używania ARP
-Bariery sprzętowe (routery)
-Pasywna detekcja na poziomie hosta
-Aktywna detekcja na poziomie hosta
-Detekcja na poziomie serwera
-Detekcja na poziomie sieci przez okresowe kontrole
-Detekcja na poziomie sieci przez ciągle monitorowanie
-Wpisy permanentne
44) pułapka ARP
	
45) Przezroczystość SSL – ogólnie o SSL

46) Przez jakie co przechodzą pakiety, w taki sposób, ze są tworzone od nowa:
a) Proxy - proxy przekierowuje pakiety i zapewnia mozliwosc ukrycia wlasnego ip
b) Router – zarzadza trasa pakietow ß
c) Firewall – filtruje pakiety

47) Archiwizacja danych przyrostowa, różnicowa:
Archiwizacja różnicowa – archiwizuje tylko pliki i foldery oznaczone znacznikiem. W tym rodzaju kopii znacznik nie jest usuwany. Jeżeli zostały wykonane dwie kopie zapasowe tego samego pliku z rzędu to proces odtworzenia należy wykonać dwukrotnie.

Archiwizacja przyrostowa – archiwizuje zaznaczone pliki i foldery, które posiadają znacznik, zaś znacznik jest usuwany. Jeżeli zostaną wykonane dwie kopie przyrostowe tego samego pliku z rzędu, ale nie ulegnie on zmianie to plik ten za drugim razem nie zostanie zarchiwizowany

Archiwizacja normalna – archiwizuje wszystkie pliki i foldery. Znaczniki są czyszczone, ale nie są brane pod uwagę. Przyspiesza proces odtwarzania danych

Archiwizacja kopiująca – archiwizuje wszystkie pliki i foldery. Znaczniki nie są brane pod uwagę i nie są usuwane. Może być użyteczna do wykonania archiwum pomiędzy kopią normalną a przyrostową.

Archiwizacja codzienna – archiwizuje wszystkie pliki i foldery, które uległy zmianie w ciągu dnia. Nie bierze pod uwagę znaczników.

48) Certyfikaty
Infrastruktura klucza publicznego PKI:
Umożliwia centralne tworzenie, dystrybucję, śledzenie i odwoływanie kluczy. Zapewnia zarządzanie kluczami oraz certyfikatami stosowanymi w kryptografii klucza publicznego.
PKI składa się z 5 podstawowych komponentów:
-CA Certification Authorieties – wydawcy certyfikatów, przydzielającego i odbierającego certyfikaty
-ORA Organizational Registration Authorieties – ciała poręczającego za powiązania pomiędzy kluczami publicznymi, tożsamość posiadaczy certyfikatów
-Posiadaczy certyfikatów, którym są wydawane certyfikaty i którzy mogą podpisywać dokumenty cyfrowe
-Klientów, którzy zatwierdzają cyfrowe podpisy
- Katalogów przechowujących i udostępniających certyfikaty oraz listy certyfikatów unieważnionych
49) Ftp.
50) Co jest przechowywane w RBL?
Realtime Blackhole List – lista serwerowo pocztowa, która spamuje coś dla tych którzy nie chcą jej uwierzyć. 

50) Drzewo zdarzeń
	 jest graficznym modelem zależności przyczynowo-
skutkowych występujących w rozpatrywanym problemie. Przy budowie drzewa 
 zakłada się, że określony skutek jest wynikiem pewnego ciągu . 
 rozpoczyna się zatem pewnym zdarzeniem inicjującym
i przedstawia wszystkie możliwe ciągi  będące następstwami zdarzenia 
inicjującego. W różnych miejscach drzewa  znajdują się punkty
rozgałęzień ilustrujące fakt, że po pewnych zdarzeniach istnieje możliwość
wystąpienia różnych innych . 

51) Drzewo błędów
Jest graficznym modelem zdarzeń, które mogą nas doprowadzić do przyczyny złego zabezpieczenia. Różne zdarzenia mogą prowadzić do tego samego błędnego zabezpieczenia.

52) Zadaniem serwera przyznawania biletów(ticket-granting server) w systemie Kerberos jest:
	Wydawanie zezwoleń na korzystanie z usług serwera aplikacji

53) Głównym zadaniem Systemu Kerberos jest:
	Weryfikacja autentyczności

54) Filtrowanie stanowe i bezstanowe:
a) bezstanowe filtrowanie – kłopot z filtrowaniem usług wymagających kanału
zwrotnego
- adresów IP
- portów (Telnet, NetBIOS, POP, NFS, X Windows)
- routing źródłowy
- fragmentacja
b) z badaniem stanu
Proxy – sprawdzanie URL, filtrowanie pakietów przed wysłaniem, zastępuje przepływ
pakietów między siecią wew. a zew.
Zalety:
- klient niewidoczny
 - blokada niebezpiecznych URL, filtrowanie zawartości  (wirusy, konie)
- badanie spójności przesyłanej informacji
- zapewnienie pojedynczego punktu dostępu (nadzór, audyt)
Wady:
- wrażliwość na awarie, zatory
- każda usługa, oprogramowanie musi mieć proxy
- nie chroni SO
•	małe bezpieczeństwo konfiguracji domyślnych

55) Zadania polityki zabezpieczeń

56) Patrząc na SMTP, który z ataków nie jest skierowany na zewnątrz. 
- aktywna zawartość 
- koń trojański <---- nie jestem tego pewien, ale chyba to
- DOS 
-skrypty (jakieś tam)

57) Metody wyłapywania ataków
59) 

60) Spoofing ARP - zapobieganie:
-Zaprzestanie używania ARP
-Bariery sprzętowe (routery)
-Pasywna detekcja na poziomie hosta
-Aktywna detekcja na poziomie hosta
-Detekcja na poziomie serwera
-Detekcja na poziomie sieci przez okresowe kontrole
-Detekcja na poziomie sieci przez ciągle monitorowanie
-Wpisy permanentne

Skanowanie:
Cele skanowania:
 -Detekcja urządzeń
 -Detekcja usług
-Rozpoznanie systemu operacyjnego
-Rozpoznanie topologii sieci
-Rozpoznanie konfiguracji urządzeń dostępowych
Skanowanie-baza
adresy i porty; okres życia (TTL); numer sekwencyjny;wielkość okna; znaczniki i przesunięcie fragmentacji;
flagi URG,ACK,PSH,RST,SYN,FIN

Techniki skanowania:
-Skanowanie z wykorzystaniem protokołu UDP: odpowiedź ICMP Port Unreachable, odpowiedź ICMP
Host Unreachable
-Skanowanie z wykorzystaniem protokołu ICMP: ICMP Echo Request, Timestamp Request, Address
Mask Request
-Specjalne techniki TCP:
SYN/ACK-wysłanie syn/ack dla nieistniejącego połączenia-dla zamkniętego portu powinien zwrócić RST
FIN-wysłanie FIN dla nieistniejącego połączenia-dla zamkniętego portu powinien zwrócić RST
XMAS-wysłanie pakietu z wszystkim flagami-dla zamkniętego portu powinien zwrócić RST
NULL-wysłanie pakietu bez flag-dla zamkniętego portu powinien zwrócić RST
RST-dla nieistniejącego hosta router powinen odp. Pakietem ICMP hostunreachable
mapowanie odwrotne z podszywaniem się
-Skanowanie protokół FTP
-Wykorzystanie protokołu ident – zwraca dane właściciela procesu, z którym zostało nawiązane połączenie TCP

Enumeracja: proces wyszukiwania poprawnych kont użytkowników lub źle zabezpieczonych zasobów współdzielonych.
NetBIOS – zapobieganie:
-Blokowanie portów
-Poprawka RestrictAnonymuous w kluczu HKLM\SYSTEM…
SNMP – zapobieganie:
-Usunięcie agenta, wyłączenie usługi
-Skonfigurowanie prywatnej nazwy wspólnoty
-Określenie adresów zaufanych serwerów
-Modyfikacja rejestru HKLM\SYSTEM…\ValidCommunities
-Modyfikacja rejestru HKLM\SYSTEM…\ExtensionAgents
-Blokada portu 161 TCP i UDP w granicznych urządzeniach kontroli dostępu (odcięcie od sieci publicznej)

Sniffing: sniffer - jest to program, który jest uruchomiony na jakieś maszynie w sieci i "podsłuchuje"(przechwytuje) pakiety, które są przesyłane.coś podobnego do podsłuchu na linii telefonicz tyle,że sniffer jest umieszczany na jednej z maszyn w sieci.
Jak działa sniffer? -sniffer (przeważnie) przestawia kartę sieciową w tryb PROMISCIUOUS (mieszany) aby karta odbierała wszystkie pakiety wędrujące w sieci (segmencie sieci) nie tylko te, które są przeznaczone dla niej.- przechwytuje pakiety przesyłane w sieci (przeważnie określone np: z danego hosta) Sniffera możemy użyć do:
- przechwycenia przesyłanego niezaszyfrowanego tekstu (np.: haseł i loginów użytkownika używającego telneta itp.)
- konwersja danych (pakietów) na zrozumiałe dla człowieka informacje
- podsłuchiwanie ruchu w sieci(z jakimi serwerami lączy się dana maszyna w sieci) - analizowanie problemów w sieci np.: dlaczego maszyna A nie może nawiązać połączenia z maszyną B?
- logowanie ruchu w sieci (wykrywanie włamań), aby stworzyć logi, do których haker nie może się włamać ani usunąć
Inne cechy: -może "podsłuchiwać" tylko w segmencie sieci, w którym się znajduje, czyli "nie przejdzie": węzłów komputerowych(switch-ów), routerów ani mostów sieciowych(brige-y)
-działający w sieci gdzie panuje "duży ruch" może skutecznie go zwolnić, a w przypadku zapisywania przez sniffer przechwyconych danych na dysk może go w nawet szybkim czasie zapełnić (zależy od pojemności)
-aby uruchomić sniffera jest potrzebny dostęp do konta root

Spoofing: oznacza podszywanie się pod inną maszynę w sieci. Narażone na to zjawisko są warstwy: sprzętowa, interfejsu danych, transportowa aplikacji. Wszystkie protokoły warstwy aplikacji są narażone na spoofing, jeżeli nie są spełnione odpowiednie wymogi bezpieczeństwa warstw niższych.
IP spoofing: w wysyłanych datagramach zawarty jest wpis o adresie źródłowym IP. Jeżeli użytkownik potrafi zmodyfikować pakiet tak, aby zawierał on inny niż rzeczywisty adres IP, działanie takie zostanie zakwalifikowane jako spoofing IP.
Spoofing IP i TCP - zapobieganie:
   	-Ściany ogniowe
   	-Kerberos
   	-Szyfrowanie sesji IP
   	-Opuszczanie wszystkich sesji terminalowych wtedy, kiedy stają się one nieaktywne i uruchamianie wtedy gdy są potrzebne
   	-Konfiguracja sieci, na poziomie routera, w taki sposób, aby nie przyjmował pakietów -z Internetu podających się za pakiety z sieci lokalnej
   	-Szyfrowanie sesji na poziomie routera
   	-Blokowanie przyjmowania TCP na poziomie zapory sieciowej i korzystanie z protokołu IPX wewnątrz sieci
Spoofing systemu routingu IP: polega na kierowaniu pakietów do innej maszyny, czy podsieci. Generalnie zmiana routingu powoduje zmianę dróg, jakimi są przesyłane pakiety w sieci. Spoofing routingu jest przez to podobny do spoofingu ARP, który zakłada niepoprawne dostarczanie datagramów dostarczanych lokalnie. Jeżeli w sieci mamy ustawiony domyślny routing, atakujący może zmienić wpis w tablicy routingu i cały ruch przesyłać inną drogą, gdzie dane mogą być podsłuchiwane przez snifery. Jeżeli pakiety dalej będą dostarczane zgodnie z przeznaczeniem, dla użytkownika będzie to niezauważalne. Spoofing routingu wykorzystuje protokół ICMP. Spoofing routingu opartego na RIP wykorzystuje port 520 UDP. 
ARP spoofing: ARP (Address Resolution Protocol). Jest to protokół odpowiedzialny za tłumaczenie adresu IP na adresy sprzętowe. Adresy IP maszyn oraz skojarzone z nimi adresy sprzętowe są przechowywane w buforze (cache) ARP każdego hosta. Kiedy datagram jest przesyłany przez sieć, sprawdzana jest zawartość bufora ARP i, jeżeli istnieje tam wpis odpowiadający adresowi docelowego miejsca, gdzie ma dotrzeć datagram, nie ma potrzeby wysyłania zapytania ARP. Zapisy w buforze ulegają przeterminowaniu po kilku minutach od ich stworzenia. Kiedy wpis ARP o danym hoście wygaśnie, wysyłane jest zapytanie ARP. Jeżeli komputer będzie wyłączony, zapytanie zostanie bez odpowiedzi. Zanim jednak wpis zostanie przeterminowany, datagramy są wysyłane, lecz nieodbierane. Klasycznym przykładem spoofinguARP jest zmiana adresu IP na adres maszyny wyłączonej. Włamywacz może zorientować się, jaka maszyna w sieci jest wyłączona, lub samemu ją wyłączyć. Wtedy zmieniając konfigurację swojej maszyny może on skonfigurować ją tak, aby wskazywała IP odłączonej maszyny. Kiedy ponownie zostanie wysłane zapytanie ARP, jego system odpowie na nie, przesyłając nowy adres sprzętowy, który zostanie skojarzony z adresem IP wyłączonej maszyny. Jeżeli jakieś usługi w sieci były udostępniane na podstawie zaufania według danych wskazywanych przez ARP, będą one dostępne dla osoby niepowołanej. Atak za pomocą spoofingu ARP jest również możliwy w przypadku, kiedy istnieją w sieci maszyny o dwóch takich samych adresach IP. Tak sytuacje powinna być niedopuszczalna, jednak często wystepuje takie zjawisko i nie zawsze jest one zamierzone. Dzieje się tak np. przez instalowanie jednej kopii oprogramowania na wielu maszynach z jedną konfiguracją. Kiedy jest wysyłane zapytanie ARP każdy z hostów o danym IP odpowie na nie. W zależności od systemu albo pierwsza albo ostatnia odpowiedź zostanie umieszczona w buforze. Niektóre systemy wykrywają taką sytuację i jest to oznaka możliwości wystąpienia spoofingu.

Spoofing DNS: należy porównywać odpowiedzi z równych serwerów. Należy stosować pytania iteracyjne
zamiast rekursywnych.
Hijacking: odgadując numer sekwencyjny IP, haker przejmuje istniejące połączenie pomiędzy dwoma komputerami i gra rolę jednej ze strony takiego połączenia. Legalny użytkownik lub host zostaję rozłączony a haker dziedziczy możliwość do aktualnej sesji. Możliwośc taką stwarza niewłaściwa implementacja randomizacji numerów sekwencyjnych w stosie TCP/IP – ISN.
Wczesna desynchronizacja:
1. Atakujący nasłuchuje pakietów SYN/ACK zaadresowanych od serwera do klienta
2. Po wykryciu takiego pakietu wysyła do serwera pakiet RST zamykając połaczenie. Generuje pakiet SYN ze sfałszowanym adresem źródła.
3. Serwer zamknie połączenie od klienta, po czym po otrzymaniu pakietu SYN otworzy drugie połączenie wysyłając do klienta pakiet SYN/ACK
4. Atakujący wykryje pakiet SYN/ACK od serwera i potwierdzi go wysyłając pakiet ACK. Serwer przejdzie do stanu stabilnego.
Desynchronizacja za pomocą pustych danych:
1. Atakujący przygląda się sesji bez ingerowania w nią
2. W wybranym momencie atakujący wysyła dużą ilości pustych danych do serwera. Bajty sekwencji poleceń zostaną zinterpretowanie i usunięte ze strumienia bez widocznych dla użytkownika efektów. Po przetworzeniu danych atakującego dany serwer posiadać będzie numer potwierdzenia różny od tego, którego spodziewa się klient.
3. Atakujący postępuje w ten sam sposób z klientem.
Hijacking - zapobieganie:
-Porównywanie numerów sekwencyjnych po obu stronach połączenia
-Wykrywanie burzy pakietów ACK

Denial Of Service: łączy w sobie użycie standardowych protokołów lub procesów połączeń z intencja przeciążenia lub zablokowania całego systemu. Jest to sposób blokowania działania systemu metodą wysyłania pakietów IP – w dużej liczbie lub nieprawidłowych, co powoduje zapchanie „jałowa robotą”
zaatakowanego systemu.
TCP SYN Floods: atak polegający na zasypaniu komputera zleceniem połączenia (pakiet SYN) bez konsekwentnego kończenia tej procedury, co powoduje przyrastanie po stronie odbierającej niezakończonych procesów nawiązywania połączenia TCP, powiązanych z przydziałem odpowiednich bloków sterujących TCP do każdego z nich, co szybko prowadzi do wyczerpania zasobów. Istnieje także UDP Flooding.
Smurf: atak polegający na wysyłaniu dużej liczby pakietów PING pod adresami okólnikowymi IP, z podaniem w polu adresu źródła adresu atakowanego komputera. Urządzenie trasujące przekazuje pakiet pod wszystkie adresy objęte okólnikiem, wykonując funkcje rozgłaszania IP, po czy hosty w sieci odbierające pakiet echa wysyłają odpowiedź na to echo – oczywiście pod adresem źródła.
Fraggle: używa echa UDP
Ping of Death: wysyłanie sfragmentowanego datagramu ICMP Echo request o łącznym rozmiarze przekraczającym 65535 bajtów.
DoS – zapobieganie:
-Skonfigurowani list dostępu na routerach i zaporach ogniowych
-Używanie i udostępnianie tylko niezbędnych usług
-Ustalenie systemu ograniczeń na zasoby
-Wprowadzenie systemu monitorowania dostępności i wykorzystania zasobów
-Skonstruowanie odpowiedniej topologii siec i
Złośliwe programy:
Bomba logiczna:progr.który powoduje uszkodzenie w momencie zaistnienia odpowiedniego stanu systemu.
Hak pielęgnacyjny: zbiór specjalnych instrukcji w oprogramowaniu umożliwiający łatwa obsługę i dalszy rozwój. Mogą pozwalać na wejście do programu w nietypowy sposób.
Koń trojański:program zawierający obiekty złośliwe umożliwiające nieuprawnione gromadzenie,fałszowanie lub niszczenie danych
Robak: program, który może samodzielnie rozprzestrzeniać się w systemach i sieciach poprzez samopowielanie.
6. Podstawy kryptografii:

Podpis cyfrowy:
Nadawca podpisanej informacji używa tzw. Funkcji haszującej, do wytworzenia unikatowej, skróconej wersji oryginalnego tekstu, określanej mianem „abstraktu wiadomości” lub skrótem. Praktycznie prawdopodobieństwo wystąpienia takiego samego abstraktu wiadomości w dwóch różnych dokumentach jest bliskie zeru i dlatego też nawet najmniejsza zmiana w treści dokumentu spowoduje zmiany w abstrakcie. Taki abstrakt jest następnie szyfrowany kluczem prywatnym stając się podpisem cyfrowym. Sama wiadomość może też być zaszyfrowana. Strona odbierająca wiadomość z załączonym podpisem deszyfruje podpis kluczem publicznym w celu odtworzenia źródłowego abstraktu wiadomości „szatkuje” wiadomość taką samą funkcją haszujacą i porównuje obie wartości, – jeśli są równe to podpis jest autentyczny.
Dystrybucja kluczy kryptograficznych:
-Protokół CERBERA
KDC szyfruje klucz sesyjny, przesyła Abonentowi 1 inf. zaszyfrowaną kluczem 2. Ab.1 wysyła Ab.2 inf., Obaj abonenci posiadają klucz .
-Protokół SHAMIRA
Ab.1 generuje klucz sesyjny, przesyła zaszyfrowany (C1) do Ab.2. Ab.2 szyfruje wiadomość (C2) i wysyła do Ab.1. Ab.1 deszyfruje C2 i przesyła C3. Ab.2 deszyfruje klucz sesyjny.
-Protokół WYMIANY KLUCZA ZASZYFROWANEGO
Ab.1 przesyła klucz jawny K’ zaszyfrowany symetrycznie do Ab.2.
Ab.2 wytwarza klucz sesyjny szyfruje do tajnym i śle do Ab.1.
Ab.1 deszyfruje a następnie przesyła ciąg losowy Ra1 zaszyfrowany kluczem sesyjnym. Ab.2 przesyła swój Ra2 i Ra1 do Ab.1, który porównuje klucz Ra1. Potem wysyła Ra2 do Ab.2, który porównuje go.Jeśli ok., to ok. ;)
-Protokół PODSTAWOWY
Ab.1 szyfruje Ksesyjnym jawnym Ab.2. Ab.2 deszyfruje do swoim tajnym.
-Protokół BLOKUJĄCY
Wymiana jawnych. Ab.1 generuje klucz sesyjny. Potem po ½ wiadomości zaszyfrowanej jawnym. Łączenie, deszyfracja.
-Algorytm DIFFIE-HELLMANA
Ab.1 i Ab.2 losują duże liczby x i y. Obliczają X(Y)= gx(y) mod n.
Wymiana X i Y. Następnie obliczają klucz sesyjny: k=Y(X)x(y) mod n. Klucz tajny, sesyjny (k = gxy mod n) obliczony jest przez abonentów niezależnie.

7. Systemy uwierzytelniania użytkowników:
Uwierzytelnianie – proces stwierdzania autentyczności, czyli wiarygodności, weryfikacji tożsamości użytkownika.
Podstawowe metody uwierzytelniania:
- Hasło
-System S/Key = hasła jednorazowe, wykorzystuje funkcje skrótu: klient przesyła jednorazowe hasło do serwera, w serwerze znajduje się plik zawierający dla każdego użytkownika jednorazowe hasło z
poprzedniego pomyślnego logowania,serwer przepuszcza odebrane hasło przez funkcje mieszającą,wynik powinien odpowiadać hasłu z poprzedniego logowania.
-Procedury uwierzytelniania X.509
-Tokeny
Standard X.509
Uwierzytelnianie jednokierunkowe.Struktura:
-Nazwa nadawcy
-Nazwa odbiorcy
-Znaczniki czasu określające czas utworzenia i ważności wiadom.
-Liczba losowa wygenerowana przez nadawcę
-Podpis cyfrowy nadawcy
System Kerberos:
atrybuty biletów:
-bilety początkowe -(flaga INITIAL)
-Bilety nieważne- (flaga INVALID)
-Bilety odnawialne- (flaga RENEWABLE)
-Bilety postdatowane (flagi MAY_POSTDATE,POSTDATED)
-bilety uzupełniające się i upełnomocnione (flagi PROXIABLE ,PROXY)
-bilety przekazywalne(flagi FORWARDABLE,FORWARD)
Kerberos to system weryfikacji autentyczności wykorzystujący algorytm DES, bazuje na tzw. ``biletach'', które służą jako przepustki do korzystania z usług sieciowych.Przepustka jest zaszyfrowana hasłem użytkownika, dzięki czemu tylko ten, kto zna jego hasło, może z niej skorzystać.Ponieważ dane przesyłane przez sieć w systemie Kerberos są przesyłane w postaci zaszyfrowanej, system ten jest odporny na podsłuch.Standardowe hasła użytkownika są zaszyfrowane za pomocą jednokierunkowej funkcji haszującej, która jest nieodwracalna;w systemi Kerberos wszystkie hasła są zaszyfrowane za pomocą algorytmu DES i można uzyskać ich postać jawną, jeżeli posiada się odpowiedni klucz.Kerberos nie używa kryptografii z kluczem publicznym.Kiedy użytkownik otrzyma przepustkę udzielającą przepustki, może rozpocząć pracę z systemami wymagającymi autoryzacji. Za każdym razem, zamiast przesyłać hasło, przedstawia on odpowiednią przepustkę, na podstawie, której system, albo zezwala na korzystanie z danej usługi, albo zabrania dostępu.Aby uzyskać przepustkę, stacja robocza musi się skontaktować z serwerem udzielającym przepustki (TGS) i przedstawić mu odpowiednią przepustkę do tego serwera. Przepustka taka składa się z dwóch ważnych informacji:
• klucz sesyjny Kses
• przepustka do serwera przepustek, zaszyfrowana kluczem sesyjnym oraz kluczem serwera przepustek
Po uzyskaniu odpowiedniej przepustki, klient może się kontaktować z jednostką w strefie (realm) Kerberos.
Strefa Kerberos to zbiór serwerów i użytkowników znanych serwerowi Kerberos.Idea:
-Rejestracja użytkownika
-Bilet do usługi pryznawania biletów
-Bilet do usługi
-Usługa dla klienta
Kerberos – 2 serwery:
-Uwierzytelniający (przyznaje bilet do usługi przyznawania biletów) i przyznający bilety (przyznaje bilet do usługi)
-Serwer aplikacji – sprawdza bilet do usługi
Atrybuty biletów: początkowe, nieważne, odnawialne, postdatowe, upełnomocniające i upełnomocnione,przekazywalne.

IPSec:
Może przeprowadzać autoryzację nadawcy,sprawdzać integralność danych, zapewniać poufność transmisji i sterować dostępem w sieciach. Posiada dwa tryby: Tryb transportowy:
-ESP chroni tylko oryginalny ładunek IP, nie ochrania oryginalnego nagłówka IP
-W tym trybie nagłówki związane z IPSec (AH/ESP) są dodawane po nagłówku IP, a więc nagłówek IP nie jest ukrywany. Z tego powodu można go stosować tylko do transmisji w sieciach LAN (w WAN – problemy z fragmentacją i routingiem). Tryb transportowy stosuje się do komunikacji między komputerami, oraz komunikacji komputerów z gatewayami IPSec.
Tryb tunelowy:
-ESP chroni oryginalny nagłówek IP i ładunek IP, ale nie chroni nowego nagłówka IP
-Powoduje dodanie nowego nagłówka IP wraz z nagłówkami IPSec i w rezultacie ukrycie całego pakietu,łącznie z nagłówkami. Stosuje się go głównie do komunikacji gateway-gateway. Umożliwia on budowę sieci VPN (wirtualnych sieci LAN) przy użyciu Internetu. SA określa:
-Informacje definiujące algorytm szyfrowania
-Informacje definiujące algorytm uwierzytelniania
-Informacje definiujące algorytm integralności
-Klucze szyfrujące i kodujące wykorzystywane w AH i ESP
-Okres ważności kluczy
-Okres ważności tunelu
AH zapewnia:
-Usługi związane z uwierzytelnieniem pakietu. Robi to za pomocą algorytmów typu MAC (Message Authentication Code). Dodatkowo zapewnia to również integralność przesyłanychdanych.
ESP zapewnia:
-Poufność danych dzięki szyfrowaniu (nie ma tego w AH)
-Identyfikację i integralność
Protokoły negocjacji:
-ISAKMP
-Oakley
-IKE
-PHOTURIS
-SKIP
SSL:
Może używać różnych kluczy publicznych i systemów wymiany kluczy sesyjnych z kartami identyfikacyjnymi. Wymieniony klucz sesyjny może być używany w wielu różnych algorytmach z tajnym kluczem. System SSL jest publicznie dostępny przez anonimowe ftp
- SSL Record Protocol (skrót wiadomości, dane do przesłania, dane wypełniające)
- SLL Handshake Protocol - mechanizmy szyfrowania związane z SSL wykorzystywane wykorzystują certyfikaty do uwierzytelniania serwera
TLS:
Jest metodą zabezpieczania wymiany danych miedzy serwerami webowymi i przeglądarkami.Wprowadza nową warstwę bezpieczeństwa do czterowarstwowego modelu odniesienia Internetu.
-Połączenie jest niejawne. Do szyfrowania stosuje się kryptografię symetryczną (DES, RC4)
-Połączenie jest rzetelne. Sprawdzenie integralności opiera się na MAC, wyliczonym przez funkcję
haszującą.

S-HTTP:
-połączenie klient – serwer
-definicja protokołów bezpieczeństwa
-request (protokół i nagłówki) – response (np. protokół 200 OK)
-protokół dedykowany –)
S-HTTP jest rozszerzeniem protokołu HTTP, dlatego też klient łączy się na ten sam port TCP serwera, co w przypadku protokołu HTTP, czyli na port 80. Główne elementy S-HTTP składające się na podwyższenie bezpieczeństwa przesyłanych danych to:
-Szyfrowanie,
-Integralność (MAC),
-Podpisy cyfrowe.
Wykorzystywane są tu dwa typy nagłówków:
-Nagłówki ogólne - definiują zastosowane mechanizmy ochrony informacji - niechronione
-Nagłówki HTTP - chronione przez enkapsulację
SSH:
Jak w HTTP +
Wykrywane protokoły:
-SSH-TRANS – uwierzytelnianie serwera
-SSH-USERAUTH – autoryzacja użytkownika (opcjonalnie)
-SSH-CONN - połączenie
Metody autentykacji:
-public key,
-hostbased – rozbudowano o uwierzytelnianie hosta klienta
-password – idzie otwartym tekstem
PPTP:
Umożliwia zwiększenie zasięgu VPN za pośrednictwem linii telekomunikacyjnych. Eliminuje potrzebę stosowania linii dzierżawionych i dedykowanych serwerów. Bazą jest protokół PPP (warstwa łącza danych).
-Uwierzytelnianie
-Kompresja
-Kapsułkowanie: TCP-> IP -> PPP
L2TP:
Rozszerza model PPP (patrz wyżej).
SMTP
Zagrożenia bezpieczeństwa „na zewnątrz”
-ataki aktywna zawartością
-Ataki przepełnienia buforu
-Konie trojańskie
-Ataki z wykorzystaniem skryptów powłoki
-Ataki w oparciu o błąd sieci 
Inne zagrożenia:
-Ataki z wykorzystaniem luk w agentach przesyłania poczty
-Podawanie się za przełożonego lub administratora
-Atak na prywatność adresu pocztowego użytkowników
-zagrożenia związane z protokołem POP3
-zagrożenia związane z protokołem IMAP4
-zagrożenia związane z protokołem SMTP:
--brak szyfrowania,brak autoryzacji nadawcy przy wysyłaniu,Brak kontroli spójności przesyłki na poziomie transportowym,Polecenia RCPT,VRFY,EXPN,HELP

Mechanizmy kontroli dostępu
Weryfikacja względem praw dostępu:
-Listy kontroli dostępu (ACL) – dla pliku
-Listy możliwości – dla użytkownika, aplikacji
-Etykiety poziomów zaufania
Ukryte kanały: czasowy, pamięciowy
Inspekcja i jej implementacja
Linux – program sa
WINNT: polityki audytu (zdarzeń, zasobów, drukarek)
-użycie plików/ katalogów
-logowanie, uruchomienie, zatrzymanie systemu
-zmiany w definicji grup/ użytkowników
-zmiany w polityce bezpieczeństwa
-dozwolone /niedozwolone dostępy do zasobów
Firewalls
Zapory:
- host z dwoma portami
- dławik – router bez firewalla, nie chroni przed pakietami z www, ftp, dostępne jest
filtrowanie
- dławik i brama – cały ruch przez bramę, zabezpiecza przed wysyłaniem
niewłaściwej informacji z warstw wyższych
- 2 dławiki i brama
Filtrowanie pakietów
a) bezstanowe filtrowanie – kłopot z filtrowaniem usług wymagających kanału
zwrotnego
- adresów IP
- portów (Telnet, NetBIOS, POP, NFS, X Windows)
- routing źródłowy
- fragmentacja
b) z badaniem stanu
Proxy – sprawdzanie URL, filtrowanie pakietów przed wysłaniem, zastępuje przepływ
pakietów między siecią wew. a zew.
Zalety:
- klient niewidoczny
 - blokada niebezpiecznych URL, filtrowanie zawartości  (wirusy, konie)
- badanie spójności przesyłanej informacji
- zapewnienie pojedynczego punktu dostępu (nadzór, audyt)
Wady:
- wrażliwość na awarie, zatory
- każda usługa, oprogramowanie musi mieć proxy
- nie chroni SO
- małe bezpieczeństwo konfiguracji domyślnych
Translacja adresów (NAT):
Statyczna (jaki serwer ma być widoczny z zew.), dynamiczna, ze zrównoważonym
obciążeniem (rozrzucanie zgłoszeń z zew. na poszczególne serwery), ze
zwielokrotnionymi połączeniami