SKO1 - Egzamin 1 Parametry testu: Ilość pytań: 40 Czas (min): 40 Punktacja: Wagi (do każdej opcji przypisana jest waga na plus lub minus) 	 	

1	Wybierz poprawne rozwinięcie skrótu TCP.		
	Transmission Control Protocol   		
	Transport Control Protocol   		
	Transfer Control Protocol   		
	Transparent Control Protocol 		
2	Jakim poleceniem (system operacyjny Linux) możemy sprawdzić konfiguracje interfejsów sieciowych (podaj tylko nazwę polecenia)?		
	ifconfig   		
	netinet  		
	interfaces  		
	nslookup		
3	W modelu OSI/ISO istnieje warstwa Internetowa?		
	Nie		
	Tak		
4	Protokoły nie kontrolują wysyłania/odbierania informacji.		
	Tak  		
	Nie		
5	W warstwie łącza mówimy o:		
	bitach   		
	segmentach   		
	ramkach   		
	pakietach 		
6	Jakie są źródła opóźnienia pakietów?		
	oczekiwanie w kolejce   		
	opóźnienie propagacji   		
	przetwarzanie w węzłach   		
	opóźnienie transmisji 		
7	Wybierz klasyfikację sieci, która dzieli wszystkie sieci na dwie rozłączne grupy.		
	sieci pakietowe   		
	sieci dostępowe   		
	sieci oparte o komutację kanałów   		
	sieci wirtualne   		
	sieci LAN/WAN		
8	Jakie protokoły rutingu używane są wewnątrz systemów autonomicznych:		
	OSPF   		
	RIP   		
	IS-IS   		
	BGP		
9	Protokoły rutingu dynamicznego nie reagują na zmiany topologii sieci oraz na jej przeciążenie.		
	Nie  		
	Tak		
10	Mając dany adres IP 192.23.11.23/23 określ adres sieci.		
	192.23.10.0/23 		
	192.23.11.23/23 		
	192.23.0.0/23 		
	192.23.11.0/23 		
11	TTL to:		
	definiuje przez ile urządzeń przełączających warstwy sieci, dany pakiet może być przesłany   		
	flaga w pakiecie IP   		
	to samo co RTT  		
	flaga w segmencie TCP		
12	Techniki: CIDR (Classless Interdomain Routingu) oraz NAT (Network Address Translation) pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie adresów IPv4.		
	Nie		
	Tak		
13	Mając dany adres IP 213.23.10.34/23 określ adres rozgłoszeniowy sieci.		
	213.23.10.255   		
	213.23.10.254   		
	213.23.11.255   		
	213.23.11.254		
14	Ile bitów ma adres IP w wersji 4? 		
	128  		
	32   		
	64  		
	56		
15	Zaznacz adresy sieci powstałe po podzieleniu sieci 172.16.32.0/24 na 4 podsieci.	(powstanie: 172.16.32.0; 172.16.32.64;
172.16.32.128; 172.16.32.192)	
	172.16.32.64/26   		
	172.16.32.96/26   		
	172.16.32.0/26   		
	172.16.32.224/26   		
	172.16.32.32/26   		
16	Switch jest to:		
	odmiana światłowodu   		
	urządzenie sieciowe, które przekazuje ramki do odpowiedniego wyjścia urządzenia na podstawie adresu docelowego każdej z nich   		
	żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe   		
	rodzaj protokołu sieciowego 		
17	Przykładem topologii sieci komputerowych jest:		
	szyna, gwiazda i pierścień   		
	transmisja duplex i full duplex   		
	transmisja asynchroniczna   		
	kabel koncentryczny i skrętka		
18	Standard Ethernet w strukturze ramki określa preambułę:		
	sygnalizującą koniec ramki   		
	synchronizującą odbiornik   		
	zawierającą 2 (dwa) bajty sekwencji oktetu 100110011   		
	zawierającą CRC		
19	Adresacja MAC (podobnie jak IPv4) jest hierarchiczna.		
	Tak  		
	Nie		
20	W sieci Ethernet 100BaseT używającej tylko przełączników pracujących w trybie store-and-forward i połączeń full-duple		
	węzeł może jednocześnie nadawać i odbierać z pełną szybkością   		
	ramki nigdy nie są tracone   		
	kolizje nie występują, ale ramki mogą być tracone na skutek przepełnienia buforów w przełączniku bądź uszkodzenia ramki   		
	kolizje występują ok. 3 razy rzadziej niż w sieci bez przełączników  		
21	10base2		
	wykorzystuje transmisje na wszystkich 4 parach   		
	to standard definiujący okablowanie dla sieci Ethernet   		
	pozwala na transmisje do 10Mbps   		
	wykorzystuje UTP   		
22	Switch musi posiadać adres IP do poprawnego działania.		
	Tak  		
	Nie		
23	Klasyczny model sieci OSI składa się z:		
	siedmiu warstw   		
	czterech warstw   		
	trzech warstw   		
	pięciu warstw		
24	ARP (Address Resolution Protocol) odpowiada za: 		
	translacje pomiędzy adresami IP i MAC   		
	VCI (Virtual Channel Identification)   		
	przesyłanie pakietów warstwy drugiej   		
	translacje pomiędzy IPv4 i IPv6		
	translacje pomiędzy adresami IP i MAC   		
25	Odpytywanie (polling) to metoda dostępu w której:		
	urządzenie sieciowe odpytuje w sposób uporządkowany inne urządzenia o żądanie transmisji   		
	urządzenia sieciowe uzyskują dostęp do medium w sposób uporządkowany na podstawie posiadania małej ramki zwanej pollingiem   		
	żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe   		
	urządzenie radiowe znajduje odpowiednie pole odbioru pakietu 		
26	Teoretyczna prędkość sieci w której medium to 10BASE-T wynosi:		
	10 Mb/s   		
	100 MB/s   		
	10 MB/s   		
	100 Mb/s		
27	TokenRing pracuje w topologi logicznej:		
	pierścienia   		
	żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe   		
	szyny   		
	drzewa		
28	Kabel UTP używany w technologii Ethernet 100BaseT zakończony jest wtyczką:		
	RJ-44		
	RJ-45		
	RJ-54		
	RJ-11		
29	TokenRing to:		
	oznaczenie żetonu inicjującego transmisję   		
	sposób obsługi błędnych bloków dyskowych w Microsoft Windows 2003 Server   		
	sieć komputerowa działająca w topologii logicznej pierścienia   		
	protokół używany przez łącze szeregowe 		
30	W technologii 10BASE-T maksymalna długość kabla pomiędzy przełącznikami wynosi:		
	100 m   		
	185 m   		
	400 m   		
	205 m		
31	PPP (Point-to-Point Protocol) jest protokołem warstwy drugiej.		
	Tak  		
	Nie		
32	Adres IP ma:		
	24 bity   		
	6 bajtów   		
	32 bity   		
	2 bajty		
33	Warstwa najniższa (pierwsza) modelu sieci OSI realizowana jest:		
	jedynie poprzez protokół IPX/SPX   		
	programowo   		
	sprzętowo   		
	jedynie poprzez protokół TCP/IP		
34	Ethernet 10BaseT używa kodowania:	(oraz binary coding)	
	4B/10B   		
	UTF-8  		
	nadmiarowego   		
	Manchester   		
	London   		
35	Sieci radiowe w standardzie 802.11b pracują z następującą maksymalną teoretyczną szybkością przesyłania danych na kanał:		
	54 Mb/s   		
	2,1 Mb/s   		
	512 Mb/s   		
	11 Mb/s		
36	Protokół SSL zapewnia:		
	poufność   		
	uwierzytelnienie   		
	integralność   		
	każdą z powyższych funkcji 		
37	Kryptografia hybrydowa to:		
	kryptografia ze zmiennymi kluczami   		
	żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa   		
	kryptografia z kluczem publicznym   		
	kryptografia symetryczna		
38	IPSec zapewnia bezpieczeństwo w warstwie:		
	łącza   		
	sieci   		
	aplikacji   		
	transportu 		
39	PGP używa kluczy:		
	wielokrotnych   		
	jednokrotnych   		
	kluczy Geanta   		
	publicznego i prywatnego		
40	Konie trojańskie mogą służyć do:		
	blokowania dostępu do usług   		
	wysyłania SPAMu   		
	podsłuchiwania haseł   		
	włamań przez ?tylne drzwi?